[elero auf heinze.de](https://www.heinze.de/themenkosmos/63584)

**1 Drahtgebundene Steuerungen-elero Zubehör für Rohrantriebe**

**1.1 Drahtgebundene Steuerung VarioTec-868**

Drahtgebundene Steuerung für Rollläden und Sonnenschutzanlagen, als Einzel- oder Gruppen-/Zentralsteuergerät einsetzbar, mit integriertem Funkempfänger, uni- und bidirektional einsetzbar, Hand-/Automatikumschaltung, mit Adapterrahmen in gängige Schalterprogramme integrierbar, passend zu vorbeschriebener Anlage: ........................................... liefern und fachgerecht einbauen (UP-Schalterdose). Einschließlich Inbetriebnahme.

Farbe: alpinweiß

[ ] Netzanschluss 230V/50Hz

[ ] 12VDC-Variante zur Anbindung an Rettungswegmodul

Vorhandenes Schalterprogramm (optional): .......................................

Fabrikat elero VarioTec-868 .........oder gleichwertig

**Menge:** ..........

**Einheit:** St

**EP:** ..........

**GP:** ..........

[elero auf heinze.de](https://www.heinze.de/themenkosmos/63584)