[elero auf heinze.de](https://www.heinze.de/themenkosmos/63584)

**1 Modul 2. Rettungsweg-elero Zubehör für Rohrantriebe**

**1.1 Rettungswegmodul ExitSafe**

Rettungswegmodul (230V) mit Akku zur Bedienung eines Behangs mit einem 12VDC-Antrieb. Die Bedienung erfolgt z.B. über Jalousietaster oder VarioTec-868 (12VDC). Automatisches Öffnen bei Anschluss eines Rauchmelders. Bei Stromausfall schaltet das Modul auf Akku-Betrieb um. Passend zu vorbeschriebener Anlage: ……………………………………. liefern und fachgerecht einbauen. Einschließlich Inbetriebnahme.

Fabrikat elero ExitSafe ………oder gleichwertig

**Menge:** ..........

**Einheit:** St

**EP:** ..........

**GP:** ..........

[elero auf heinze.de](https://www.heinze.de/themenkosmos/63584)