[elero auf heinze.de](https://www.heinze.de/themenkosmos/63584)

**1 Drahtgebundene Steuerungen-elero Zubehör für Rohrantriebe**

**1.1 Drahtgebundene Zeitschaltuhr AstroTec**

Drahtgebundene Zeitschaltuhr zur automatischen Steuerung des Behangs nach den Sonnenauf- und Untergangszeiten, individuelle Schaltzeiten oder eine manuelle Bedienung möglich, als Einzel- oder Gruppen-/Zentralsteuergerät einsetzbar, mit Adapterrahmen in gängige Schalterprogramme integrierbar, Lichtsensor anschließbar. Passend zu vorbeschriebener Anlage: ........................................... liefern und fachgerecht einbauen (UP-Schalterdose). Einschließlich Inbetriebnahme.

Farbe:

[ ] alpinweiß

[ ] weiß

Fabrikat elero AstroTec .........oder gleichwertig

[ ] Inkl. Licht- und Dämmerungssensor

Fabrikat elero Lumo.........oder gleichwertig

[ ] Zur Montage in vorhandene Gurtwicklerkästen (Nachrüstung)

Fabrikat elero AstroClic-868 .........oder gleichwertig

**Menge:** ..........

**Einheit:** St

**EP:** ..........

**GP:** ..........

[elero auf heinze.de](https://www.heinze.de/themenkosmos/63584)