[elero auf heinze.de](https://www.heinze.de/themenkosmos/63584)

**1 elero Antriebe für Jalousien/Raffstoren**

**1.1 Antrieb für Jalousien/Raffstoren JA Soft - mit mechanischem Endschalter**

Antrieb für**Jalousien/Raffstoren**liefern und in eine vorhandene Jalousieanlage einbauen. Die Antriebe besitzen eine geräuschlose Softbremse.

[ ] Bedienung per Funkfernbedienung (über externe Funkempfänger möglich)  
mit bidirektionalem Funksystem (Der aktuelle Status des Antriebs wird zuverlässig an den Sender kommuniziert und die automatische Routing-Funktion sorgt dafür, dass der Befehl über einen anderen Empfänger weitergeleitet wird, falls Hindernisse wie reflektierende Wände den direkten Weg zum Antrieb stören.)

[ ] Bedienung drahtgebunden

Die Endlageneinstellung erfolgt über ein Montagekabel.

[ ] Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz

[ ] Versorgungsspannung: 12V DC für solare Antriebssysteme

Einbauort:

[ ] Die Jalousieanlage ist von innen zugänglich. Geeignete Schutzmaßnahmen der bewohnten Räume sind einzukalkulieren.

[ ] Die Jalousieanlage ist von außen zugänglich. Gerüstarbeiten werden gesondert vergütet.

Der elektrische Anschluss erfolgt durch eine autorisierte Elektrofachkraft. Der Schaltplan zum Anschluss wird der Fachkraft übergeben.

Höhe der Jalousien/Raffstoren: ..............................

Breite der Jalousien/Raffstoren: .............................

Fabrikat: elero JA Soft.................................... oder gleichwertig.

**Menge:** ..........

**Einheit:** St

**EP:** ..........

**GP:** ..........

[elero auf heinze.de](https://www.heinze.de/themenkosmos/63584)