[elero auf heinze.de](https://www.heinze.de/themenkosmos/63584)

**1 Funksensoren-elero Zubehör für Rohrantriebe**

**1.1 Licht-, Dämmerung- und Glasbruchsensor Lumo-868**

Licht-, Dämmerung- und Glasbruchsensor zur Steuerung der Rollläden anhand der Lichtwerte und zum Schutz bei Glasbruch, uni- und bidirektional einsetzbar, batteriebetrieben, an Glas haftend mittels Saugnapf. Manuelle Bedienung über Tasten möglich. Passend zu vorbeschriebener Anlage: ........................................... liefern und fachgerecht einbauen. Einschließlich Inbetriebnahme.

Fabrikat elero Lumo-868.........oder gleichwertig

**Menge:** ..........

**Einheit:** St

**EP:** ..........

**GP:** ..........

[elero auf heinze.de](https://www.heinze.de/themenkosmos/63584)