[elero auf heinze.de](https://www.heinze.de/themenkosmos/63584)

**1 Funksensoren-elero Zubehör für Rohrantriebe**

**1.1 Funk-Wettersensor Sensero-868**

Funk-Wettersensor mit Licht-, Dämmerungs- und Windfunktion für Jalousien und textile Sonnenschutzsystemen, uni- und bidirektional einsetzbar. Schwenkbarer Wandhalter oder Mastbefestigung möglich. Netzanschluss 230V/50Hz, passend zu vorbeschriebener Anlage: ........................................... liefern und fachgerecht einbauen. Einschließlich Inbetriebnahme.

[ ] Mit zusätzlichem Regensensor

Fabrikat elero Sensero-868 AC /Plus .........oder gleichwertig

**Menge:** ..........

**Einheit:** St

**EP:** ..........

**GP:** ..........

[elero auf heinze.de](https://www.heinze.de/themenkosmos/63584)