[elero auf heinze.de](https://www.heinze.de/themenkosmos/63584)

**1 Funksensoren-elero Zubehör für Rohrantriebe**

**1.1 Funk-Sonnensensor Lumero-868**

Funk-Sonnensensor zur Steuerung von Rollläden oder Sonnenschutzsystemen anhand der Lichtverhältnisse, uni- und bidirektional einsetzbar, solarbetrieben, passend zu vorbeschriebener Anlage: ........................................... liefern und fachgerecht einbauen. Einschließlich Inbetriebnahme.

Fabrikat elero Lumero-868 .........oder gleichwertig

**Menge:** ..........

**Einheit:** St

**EP:** ..........

**GP:** ..........

[elero auf heinze.de](https://www.heinze.de/themenkosmos/63584)