[elero auf heinze.de](https://www.heinze.de/themenkosmos/63584)

**1 Drahtgebundene Steuerungen-elero Zubehör für Rohrantriebe**

**1.1 Drahtgebundene Steuerung AeroTec**

Drahtgebundene Steuerung für Sonnenschutzanlagen, mit voreingestelltem Datum und Uhrzeit, manuelle Bedienung möglich, als Einzel- oder Gruppen-/Zentralsteuergerät einsetzbar, mit Adapterrahmen in gängige Schalterprogramme integrierbar, passend zu vorbeschriebener Anlage: ........................................... liefern und fachgerecht einbauen (UP-Schalterdose). Einschließlich Inbetriebnahme.

Farbe:

[ ] alpinweiß

[ ] weiß

Vorhandenes Schalterprogramm (optional): .......................................

Fabrikat elero AeroTec.........oder gleichwertig

**Menge:** ..........

**Einheit:** St

**EP:** ..........

**GP:** ..........

[elero auf heinze.de](https://www.heinze.de/themenkosmos/63584)